Supplementary Data B
Geochemical Data

Table 1. Geochemical data of the water sampling sites of Sto. Niño legacy mine
	Parameter
	Wet Season (Nov. 2022)
	Dry Season (Apr. 2023)
	Wet Season (Nov. 2023)

	
	SN3
	SN5
	SN6
	SN7
	SN10
	SN11
	SN12
	SN3
	SN5
	SN6
	SN7
	SN10
	SN11
	SN12
	SN3
	SN5
	SN6
	SN7
	SN10
	SN11
	SN12

	pH
	7.38
	4.57
	7.34
	6.92
	5.67
	7.18
	6.77
	7.76
	4.88
	7.5
	6.6
	6.63
	7.54
	7.28
	6.68
	5.13
	7.55
	7.72
	6.29
	7.08
	6.74

	TSS
	6
	BD
	3
	6
	4
	6
	3
	3
	4
	3
	3
	5
	3
	3
	4
	5
	8
	6
	9
	4
	9

	EC
	597
	668
	984
	272
	788
	198.5
	501
	905.33
	526.33
	1287
	354
	523.67
	317
	387.67
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	Alkalinity
	190
	0
	90
	41
	4
	34
	78
	66.5
	0.2
	88.6
	26.1
	27.8
	71.7
	103.5
	81.5
	0
	113.5
	43.5
	21
	66.5
	97.5

	Hardness
	270.7
	229.6
	360.5
	107.4
	313.4
	77.58
	185.5
	497.3
	245.7
	482.1
	158.6
	230.8
	154.3
	193.2
	254.2
	112.8
	387.3
	0
	0
	128.0
	111.9

	SO42-
	267
	315
	497
	90.7
	402
	55.7
	180
	477
	299
	686
	168
	256
	85.8
	97.3
	323
	221
	528
	93.02
	319
	94.14
	103

	Cl-
	1.98
	1.96
	1.27
	1.71
	1.32
	0.72
	0.68
	2.33
	1.8
	1.8
	2.66
	1.33
	1.84
	1.42
	2.46
	3.45
	1.97
	3
	1.5
	2.5
	2.5

	NO3-
	0.69
	0.57
	0.31
	0.97
	0.26
	BD
	BD
	1.33
	2.16
	0.6
	1.76
	0.41
	1.22
	0.12
	0.26
	0.59
	<0.1
	0.74
	0.11
	<0.1
	<0.1

	PO43-
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	<0.20
	<0.20
	<0.20
	<0.20
	<0.20
	<0.20
	<0.20

	Cu
	0.34
	10.46
	0.11
	BD
	2.33
	BD
	BD
	0.2
	5.26
	BD
	BD
	0.26
	BD
	BD
	0.17
	6.60
	0.03
	BD
	0.59
	BD
	0.08

	Fe
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	0.11
	0.07
	0.07
	0.11
	0.11
	0.08
	0.09
	0.55
	0.57
	0.63
	0.72
	0.65
	0.71
	0.67

	Mn
	0.17
	2.06
	0.14
	0.12
	0.88
	BD
	0.42
	0.1
	1.21
	0.05
	BD
	0.41
	BD
	0.32
	0.21
	1.73
	0.24
	0.09
	0.60
	0.05
	0.27

	Al
	0.02
	2.39
	BD
	BD
	0.16
	BD
	0.06
	BD
	1.1
	BD
	BD
	BD
	0.39
	BD
	0.06
	0.36
	BD
	0.04
	0.09
	0.03
	0.04

	Zn
	0.1
	0.97
	0.06
	0.1
	0.63
	0.06
	0.32
	0.06
	0.57
	0.03
	0.05
	0.22
	0.03
	0.03
	0.02
	0.23
	0.01
	0.02
	0.15
	0.01
	0.02

	Cd
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD

	As
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD

	Pb
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD

	Co
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD

	Ni
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	0.03
	BD
	BD
	BD

	Cr
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD

	Se
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	0.04
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD

	Hg
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD

	Sb
	NA
	NA
	NA
	BD
	NA
	BD
	NA
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD

	Ba
	NA
	NA
	NA
	BD
	NA
	0.05
	NA
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	0.11
	BD

	B
	NA
	NA
	NA
	0.18
	NA
	0.14
	NA
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD

	Na
	5.32
	11.06
	7.85
	4.51
	8.79
	2.54
	7.23
	7.48
	9.75
	9.49
	2.3
	11.34
	4.44
	4.61
	159.26
	157.99
	163.49
	0.32
	0.48
	4.04
	4.89

	K
	BD
	1.07
	BD
	BD
	BD
	BD
	BD
	1.49
	1.46
	0.62
	1.08
	1.89
	0.48
	1.03
	1.13
	0.95
	1.42
	0.13
	1.92
	0.84
	1.42


ND - not available, BD - beyond detection limit




Table 2. Element and anion detection limits for geochemical analyses
	Parameter
	Detection Limit (mg/L)

	Cu
	0.02

	Fe
	0.05

	Mn
	0.05

	Al
	0.01

	Cd
	0.003

	As
	0.005

	Pb
	0.008

	 Co
	 0.05

	Ni
	0.01

	Cr
	0.01

	Se
	0.01

	Hg
	0.001

	Sb
	0.01

	Ba
	0.05

	B
	0.05

	K
	0.05

	NO3-
	0.1

	PO43-
	0.06

	SO42-
	0.5

	Cl-
	0.5

	TSS
	3



